# SIRIUS Case — ThinkStation PGX · consegna v0.2

Progetto parametrico **fit reale**: vano Z = PGX 55 + gioco 4 mm.
Brand inciso sulla base: **Sirius intelligence**.

## File da stampare / consegnare

| Pezzo | File | Qty | Materiale |
|-------|------|-----|-----------|
| Base principale | `sirius_pgx_base.stl` + `.step` | 1 | PETG / ASA |
| Coperchio | `sirius_pgx_lid.stl` + `.step` | 1 | PETG / ASA |
| Pad antivibrazione | `sirius_pgx_tpu_pad.stl` | **4** | TPU 95A |
| Anteprima assieme | `sirius_pgx_assembly_preview.stl` | — | solo preview |

## Quote chiave

- Esterno assieme: **[250.0, 250.0, 66.0]** mm
- Base sola: **63.0** mm
- Vano (con gioco): **[157.5, 157.5, 59.0]** mm
- PGX fit: **[155.0, 155.0, 55.0]** mm
- Parete **3.0** · fondo **4.0** · coperchio **3.0** mm

## Stampa

- Layer **0.2 mm** · Perimetri **4** · Infill **30–35% gyroid** · Supporti **no**
- Ugello **230–245 °C** · Piano **70–80 °C**

## Hardware (BOM)

- Ventola **Noctua NF-A9 PWM 92 mm**
- **8×** magneti Ø6×2 · **8×** inserti M3 · **8×** M3×10
- **8×** WS2812B · **4×** piedi Ø12×4
